ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Правилам благоустройства

и санитарного содержания территории Старомышастовского сельского поселения Динского района

СТАНДАРТЫ ЕДИНОГО АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Материал | Характеристика | Примечания |
| Фактура | Цвет |
| 1 | Ограда, ворота, калитки1.Существующие ограды, ворота, калитки, имеющие признаки композиции – цветовое решение в соответствии с нижеприведенными характеристиками, рядность членений, наличие архитектурные деталей, единство композиции и архитектурного решения с основным объектом земельного участка, индивидуальные декоративные характеристики, в том числе изготовленные из кованных металлических элементов или лицевого декоративного кирпича и входящие в состав объектов, отнесенных к памятникам истории и архитектуры, - подлежат восстановлению, очистке, приведению в первоначальный вид и реставрации. Не отвечающие данным требованиям ограды, ворота, калитки подлежат демонтажу и замене на другие, соответствующие приведенным ниже характеристикам.2.Ограждение строительных площадок производить с использованием баннерной ткани с изображением строящегося объекта , а так же паспорта объекта, описывающие характеристики строящегося объекта (эскиз подлежит согласованию). |
| 1.1 | Рядовое звено | Металлический рельефный лист | Под натуральный декоративный камень | Светло-бежевый,(светло-серый -посогласованию) | Высота –1,8 - 2,0 м |
| 1.2 | Угловое звено |
| 1.3 | Калитка |
| 1.4 | Ворота |
| 1.5 | Стойка | Металлическая труба квадратного сечения | Плоская | Светло-бежевый, (светло-серый по согласованию) | Высота -2,2 м |
| 2 | Ограда контейнеров мусоросборочной площадки |
| 2.1 | Рядовое звено | Металли-ческийрельефный лист |  | Светло-серый |  |
| 2.2 | Угловое звено |
| 3 | Фасады (главный, боковые, тыльный)Существующие объекты, фасады которых имеют цветовое решение в соответствии с ниже приведенными характеристиками, а так же отнесенные к памятникам истории и архитектуры, - подлежат восстановлению, очистке, приведению в первоначальный вид и реставрации. Не отвечающие данным требованиям объекты подлежат приведению в соответствии сприведенными ниже характеристикам. |
| 3.1 | Основная плоскость | Штукатурка(кирпичная кладка излицевого кирпичареставрируется) |  | Светло-бежевый\*,светло-желтый\* | \*Другой цвет - взависимости отколористическогорешенияразверткифасадов улицы |
| 3.2 | Выступающие плоскости,колонны, пилястры |  | Белый\* |
| 3.3 | Карниз |  |
| 3.4 | Архитектурные детали |  |
| 3.5 | Цоколь |  | Светло-серый,светло-бежевый |
| 3.6 | Оконные переплеты | Дерево, пластик,алюминий |  |  |
| 4 | Кровля, наружная водосточная системаСуществующие кровли и наружные водосточные системы объектов, которые имеют цветовое решение в соответствии с нижеприведенными характеристиками, а так же отнесенные к памятникам истории и архитектуры, - подлежат восстановлению, очистке, приведению в первоначальный вид и реставрации. Не отвечающие данным требованиям объекты подлежатприведению в соответствии с приведенными ниже характеристикам. |
| 4.1 | Кровля | Металлочерепица Профиль | «Монтеррей» | Коричневый,бордовый,терракотовый,шоколадный,серый |  |
| 4.2 | Водосточные желоба | Металл |  | Белый, коричневый,бордовый,терракотовый,шоколадный,серый |  |
| 4.3 | Водосточные трубы |  |  |
| 4.4 | Подоконные фартуки |  |  |
| 5 | Покрытие пешеходных пространств прилегающей территории |
| 5.1 | Тротуар | Бетон с лицевым кварцевым слоем, асфальт, тротуарная плитка |  | Сочетание цветов:доминирующий -светло-серый,дополнительный- темно-серый | Рисунокраскладки - подиагонали кбордюрномукамню |
| 5.2 | Бордюрный камень | Бетон |  | Светло-серый |  |
| 5.3 | Приствольный круг дерева | Гранитный декоративныйщебень в границахбордюрного камня |  | Светло-серый,белый |  |
| 6 | Малые архитектурные формы |
| 6.1 | Скамьи,лавочки | ножки  | Бетон, металл, дерево |  | Светло-серый, черный |  |
| сиденье | Дерево |  | Светло-серый, темно-коричневый |  |
| Спинка | Дерево |  |  |
| 6.2 | Урны | Бетон, металл |  | Светло-серый, черный |  |
| Дерево |  | «Светлый дуб» |  |
| 7 | Конструкции светильников наружного электроосвещения |
| 7.1 | Опорыверхнего освещенияавтодорог | Ствол | Металл |  | «Светлый дуб» |  |
| Основание |
| Консоль |
| 7.2 | Торшерныесветильникипешеходныхпространств | Ствол | Металл |  | «Светлый дуб» | Или в цвет заводского материала |
| Основание |
| Консоль |
| 8 | Остановки общественного транспорта |
| 8.1 | Стойки | Металл |  | Светло-серый, серебристый |  |
| 8.2 | Балки |  |
| 8.3 | Каркас кровли |  |
| 8.4 | Кровля | Прозрачная | Монолитныйполикарбонат,закаленноестекло | Плоская | Прозрачная бронза | \*Другаяконфигурация – всоответствии спроектом |
| Непрозрачная | Металл | Светло-серый |  |
| 8.5 | Стенки | Монолитныйполикарбонат,закаленноестекло | Прозрачный |  |
| 8.6 | Скамейка | Дерево |  | «Светлый дуб»«Темный дуб» |  |

Заместитель главы Старомышастовского
сельского поселения,

начальник отдела ТЭК и ЖКХ Е.И. Копий