ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Правилам благоустройства

и санитарного содержания территории Старомышастовского сельского поселения Динского района

СТАНДАРТЫ ЕДИНОГО АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | | Материал | Характеристика | | Примечания |
| Фактура | Цвет |
| 1 | Ограда, ворота, калитки  1.Существующие ограды, ворота, калитки, имеющие признаки композиции – цветовое решение в соответствии с нижеприведенными характеристиками, рядность членений, наличие архитектурные деталей, единство композиции и архитектурного решения с основным объектом земельного участка, индивидуальные декоративные характеристики, в том числе изготовленные из кованных металлических элементов или лицевого декоративного кирпича и входящие в состав объектов, отнесенных к памятникам истории и архитектуры, - подлежат восстановлению, очистке, приведению в первоначальный вид и реставрации. Не отвечающие данным требованиям ограды, ворота, калитки подлежат демонтажу и замене на другие, соответствующие приведенным ниже характеристикам.  2.Ограждение строительных площадок производить с использованием баннерной ткани с изображением строящегося объекта , а так же паспорта объекта, описывающие характеристики строящегося объекта (эскиз подлежит согласованию). | | | | | |
| 1.1 | Рядовое звено | | Металлический рельефный лист | Под натуральный декоративный камень | Светло-  бежевый,  (светло-серый -  по  согласованию) | Высота –  1,8 - 2,0 м |
| 1.2 | Угловое звено | |
| 1.3 | Калитка | |
| 1.4 | Ворота | |
| 1.5 | Стойка | | Металлическая труба квадратного сечения | Плоская | Светло-бежевый, (светло-серый по согласованию) | Высота -2,2 м |
| 2 | Ограда контейнеров мусоросборочной площадки | | | | | |
| 2.1 | Рядовое звено | | Металли-ческий  рельефный лист |  | Светло-серый |  |
| 2.2 | Угловое звено | |
| 3 | Фасады (главный, боковые, тыльный)  Существующие объекты, фасады которых имеют цветовое решение в соответствии с ниже приведенными характеристиками, а так же отнесенные к памятникам истории и архитектуры, - подлежат восстановлению, очистке, приведению в первоначальный вид и реставрации. Не отвечающие данным требованиям объекты подлежат приведению в соответствии с  приведенными ниже характеристикам. | | | | | |
| 3.1 | Основная плоскость | | Штукатурка  (кирпичная кладка из  лицевого кирпича  реставрируется) |  | Светло-  бежевый\*,  светло-желтый\* | \*Другой цвет - в  зависимости от  колористического  решения  развертки  фасадов улицы |
| 3.2 | Выступающие плоскости,  колонны, пилястры | |  | Белый\* |
| 3.3 | Карниз | |  |
| 3.4 | Архитектурные детали | |  |
| 3.5 | Цоколь | |  | Светло-серый,  светло-бежевый |
| 3.6 | Оконные переплеты | | Дерево, пластик,  алюминий |  |  |
| 4 | Кровля, наружная водосточная система  Существующие кровли и наружные водосточные системы объектов, которые имеют цветовое решение в соответствии с нижеприведенными характеристиками, а так же отнесенные к памятникам истории и архитектуры, - подлежат восстановлению, очистке, приведению в первоначальный вид и реставрации. Не отвечающие данным требованиям объекты подлежат  приведению в соответствии с приведенными ниже характеристикам. | | | | | |
| 4.1 | Кровля | | Металлочерепица Профиль | «Монтеррей» | Коричневый,  бордовый,  терракотовый,  шоколадный,  серый |  |
| 4.2 | Водосточные желоба | | Металл |  | Белый, коричневый,  бордовый,  терракотовый,  шоколадный,  серый |  |
| 4.3 | Водосточные трубы | |  |  |
| 4.4 | Подоконные фартуки | |  |  |
| 5 | Покрытие пешеходных пространств прилегающей территории | | | | | |
| 5.1 | Тротуар | | Бетон с лицевым кварцевым слоем, асфальт, тротуарная плитка |  | Сочетание цветов:  доминирующий -  светло-серый,  дополнительный  - темно-серый | Рисунок  раскладки - по  диагонали к  бордюрному  камню |
| 5.2 | Бордюрный камень | | Бетон |  | Светло-серый |  |
| 5.3 | Приствольный круг дерева | | Гранитный декоративный  щебень в границах  бордюрного камня |  | Светло-серый,  белый |  |
| 6 | Малые архитектурные формы | | | | | |
| 6.1 | Скамьи,  лавочки | ножки | Бетон, металл, дерево |  | Светло-серый, черный |  |
| сиденье | Дерево |  | Светло-серый, темно-коричневый |  |
| Спинка | Дерево |  |  |
| 6.2 | Урны | | Бетон, металл |  | Светло-серый, черный |  |
| Дерево |  | «Светлый дуб» |  |
| 7 | Конструкции светильников наружного электроосвещения | | | | | |
| 7.1 | Опоры  верхнего освещения  автодорог | Ствол | Металл |  | «Светлый дуб» |  |
| Основание |
| Консоль |
| 7.2 | Торшерные  светильники  пешеходных  пространств | Ствол | Металл |  | «Светлый дуб» | Или в цвет заводского материала |
| Основание |
| Консоль |
| 8 | Остановки общественного транспорта | | | | | |
| 8.1 | Стойки | | Металл |  | Светло-серый, серебристый |  |
| 8.2 | Балки | |  |
| 8.3 | Каркас кровли | |  |
| 8.4 | Кровля | Прозрачная | Монолитный  поликарбонат,  закаленное  стекло | Плоская | Прозрачная бронза | \*Другая  конфигурация – всоответствии с  проектом |
| Непрозрачная | Металл | Светло-серый |  |
| 8.5 | Стенки | | Монолитный  поликарбонат,  закаленное  стекло | Прозрачный |  |
| 8.6 | Скамейка | | Дерево |  | «Светлый дуб»  «Темный дуб» |  |

Заместитель главы Старомышастовского   
сельского поселения,

начальник отдела ТЭК и ЖКХ Е.И. Копий