ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Правилам благоустройства

и санитарного содержания территории Старомышастовского сельского поселения Динского района

Виды покрытия транспортных и пешеходных коммуникаций

Таблица 12. Покрытия транспортных коммуникаций

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объекты комплексного благоустройства улично – дорожной сети | Материалы верхнего слоя покрытия проезжей части | Нормативный документ |
| Улицы и дороги:  поселковая дорога  главная улица | Асфальтобетон:  - типов А и Б, 1 марки  То же | ГОСТ 9128-97  ГОСТ 9128-97 |
| Улицы в жилой застройке:  основная  второстепенная (переулок), проезд | Асфальтобетон типов В, Г и Д  Асфальтобетон типов Б и В | ГОСТ 9128-97  ГОСТ 9128-97 |
| Площади:  представительские, приобъектные, общественно – транспортные  транспортных развязок | Асфальтобетон типов Б и В.  Пластбетон цветной.  Штучные элементы из искусственного или природного камня.  Асфальтобетон:  - типов А и Б;  - щебнемастичный | ГОСТ 9128-97  ТУ 400-24-110-76  ГОСТ 9128-97  ТУ 5718-001-00011168-2000 |
| Искусственные сооружения:  Мосты, эстакады, путепроводы, тоннели | Асфальтобетон:  - тип Б;  - щебнемастичный; | ГОСТ 9128-97  ТУ 5718-001-00011168-2000  ТУ 400-24-158-89 <\*> |
| - литой типов Iи II.  Смеси для шероховатых слоев износа | ТУ 57-1841-02804042596-01 |

Таблица 13. Покрытия пешеходных коммуникаций

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект комплексного благоустройства | Материал покрытия: | | | |
| тротуара | пешеходной зоны | дорожки на озелененной территории технической зоны | пандусов |
| Улицы местного значения:  - в жилой застройке  - в производственной и коммунально-складской зонах | Асфальтобетон типов Г и Д. Штучные элементы из искусственного или природного камня  Асфальтобетон типов Г и Д.  Цементобетон | -  - | -  - | Асфальтобетон типов В., Г и Д.  Цементобетон. |
| Пешеходная улица | Штучные элементы из искусственного или природного камня.  Пластбетон  цветной | Штучные элементы из искусственного или природного камня.  Пластбетон  цветной | - | - |
| Площади:  -представи-тельские, приобъектные, общественно – транспортные  - транспортных развязок | Штучные элементы из искусственного или природного камня.  Асфальтобетон типов Г и Д.  Пластбетон цветной.  Штучные элементы из искусственного или природного камня.  Асфальтобетон типов Г и Д. | Штучные элементы из искусственного или природного камня.  Асфальтобетон типов Г и Д.  Пластбетон цветной. |  |  |
| Пешеходные переходы:  - наземные  подземные и надземные |  | То же, что и на проезжей части или штучные элементы из искусственного или природного камня.  Асфальтобетон типов В, Г, Д. Штучные элементы из искусственного или природного камня. |  | Асфальтобетон типов В, Г, Д. |
| Мосты, эстакады, путепроводы, тоннели | Штучные элементы из искусственного или природного камня.  Асфальтобетон типов Г и Д. | - | - | То же |

Начальник отдела ЖКХ и ТЭК

Старомышастовского сельского

поселения Динского района Е.И. Копий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Правилам благоустройства

и санитарного содержания территории Старомышастовского сельского поселения Динского района

СТАНДАРТЫ ЕДИНОГО АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | | Материал | Характеристика | | Примечания |
| Фактура | Цвет |
| 1 | Ограда, ворота, калитки  1.Существующие ограды, ворота, калитки, имеющие признаки композиции – цветовое решение в соответствии с нижеприведенными характеристиками, рядность членений, наличие архитектурные деталей, единство композиции и архитектурного решения с основным объектом земельного участка, индивидуальные декоративные характеристики, в том числе изготовленные из кованных металлических элементов или лицевого декоративного кирпича и входящие в состав объектов, отнесенных к памятникам истории и архитектуры, - подлежат восстановлению, очистке, приведению в первоначальный вид и реставрации. Не отвечающие данным требованиям ограды, ворота, калитки подлежат демонтажу и замене на другие, соответствующие приведенным ниже характеристикам.  2.Ограждение строительных площадок производить с использованием баннерной ткани с изображением строящегося объекта , а так же паспорта объекта, описывающие характеристики строящегося объекта (эскиз подлежит согласованию). | | | | | |
| 1.1 | Рядовое звено | | Металлический рельефный лист | Под натуральный декоративный камень | Светло-  бежевый,  (светло-серый -  по  согласованию) | Высота –  1,8 - 2,0 м |
| 1.2 | Угловое звено | |
| 1.3 | Калитка | |
| 1.4 | Ворота | |
| 1.5 | Стойка | | Металлическая труба квадратного сечения | Плоская | Светло-бежевый, (светло-серый по согласованию) | Высота -2,2 м |
| 2 | Ограда контейнеров мусоросборочной площадки | | | | | |
| 2.1 | Рядовое звено | | Металли-ческий  рельефный лист |  | Светло-серый |  |
| 2.2 | Угловое звено | |
| 3 | Фасады (главный, боковые, тыльный)  Существующие объекты, фасады которых имеют цветовое решение в соответствии с ниже приведенными характеристиками, а так же отнесенные к памятникам истории и архитектуры, - подлежат восстановлению, очистке, приведению в первоначальный вид и реставрации. Не отвечающие данным требованиям объекты подлежат приведению в соответствии с  приведенными ниже характеристикам. | | | | | |
| 3.1 | Основная плоскость | | Штукатурка  (кирпичная кладка из  лицевого кирпича  реставрируется) |  | Светло-  бежевый\*,  светло-желтый\* | \*Другой цвет - в  зависимости от  колористического  решения  развертки  фасадов улицы |
| 3.2 | Выступающие плоскости,  колонны, пилястры | |  | Белый\* |
| 3.3 | Карниз | |  |
| 3.4 | Архитектурные детали | |  |
| 3.5 | Цоколь | |  | Светло-серый,  светло-бежевый |
| 3.6 | Оконные переплеты | | Дерево, пластик,  алюминий |  |  |
| 4 | Кровля, наружная водосточная система  Существующие кровли и наружные водосточные системы объектов, которые имеют цветовое решение в соответствии с нижеприведенными характеристиками, а так же отнесенные к памятникам истории и архитектуры, - подлежат восстановлению, очистке, приведению в первоначальный вид и реставрации. Не отвечающие данным требованиям объекты подлежат  приведению в соответствии с приведенными ниже характеристикам. | | | | | |
| 4.1 | Кровля | | Металлочерепица Профиль | «Монтеррей» | Коричневый,  бордовый,  терракотовый,  шоколадный,  серый |  |
| 4.2 | Водосточные желоба | | Металл |  | Белый, коричневый,  бордовый,  терракотовый,  шоколадный,  серый |  |
| 4.3 | Водосточные трубы | |  |  |
| 4.4 | Подоконные фартуки | |  |  |
| 5 | Покрытие пешеходных пространств прилегающей территории | | | | | |
| 5.1 | Тротуар | | Бетон с лицевым кварцевым слоем, асфальт, тротуарная плитка |  | Сочетание цветов:  доминирующий -  светло-серый,  дополнительный  - темно-серый | Рисунок  раскладки - по  диагонали к  бордюрному  камню |
| 5.2 | Бордюрный камень | | Бетон |  | Светло-серый |  |
| 5.3 | Приствольный круг дерева | | Гранитный декоративный  щебень в границах  бордюрного камня |  | Светло-серый,  белый |  |
| 6 | Малые архитектурные формы | | | | | |
| 6.1 | Скамьи,  лавочки | ножки | Бетон, металл, дерево |  | Светло-серый, черный |  |
| сиденье | Дерево |  | Светло-серый, темно-коричневый |  |
| Спинка | Дерево |  |  |
| 6.2 | Урны | | Бетон, металл |  | Светло-серый, черный |  |
| Дерево |  | «Светлый дуб» |  |
| 7 | Конструкции светильников наружного электроосвещения | | | | | |
| 7.1 | Опоры  верхнего освещения  автодорог | Ствол | Металл |  | «Светлый дуб» |  |
| Основание |
| Консоль |
| 7.2 | Торшерные  светильники  пешеходных  пространств | Ствол | Металл |  | «Светлый дуб» | Или в цвет заводского материала |
| Основание |
| Консоль |
| 8 | Остановки общественного транспорта | | | | | |
| 8.1 | Стойки | | Металл |  | Светло-серый, серебристый |  |
| 8.2 | Балки | |  |
| 8.3 | Каркас кровли | |  |
| 8.4 | Кровля | Прозрачная | Монолитный  поликарбонат,  закаленное  стекло | Плоская | Прозрачная бронза | \*Другая  конфигурация – всоответствии с  проектом |
| Непрозрачная | Металл | Светло-серый |  |
| 8.5 | Стенки | | Монолитный  поликарбонат,  закаленное  стекло | Прозрачный |  |
| 8.6 | Скамейка | | Дерево |  | «Светлый дуб»  «Темный дуб» |  |

Начальник отдела ЖКХ, транспорта,

малого и среднего бизнеса

Старомышастовского сельского

поселения Динского района Е.И. Копий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Правилам благоустройства

и санитарного содержания территории Старомышастовского сельского поселения Динского района

Рекомендации по цветовому решению зданий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Изображение** | **Номер колера RAL** | | | **Название цвета** | | | |
| **Фасады (стены)** | | | | | | | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/1013.jpg | | 1013 | | | Белая устрица | | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/1014.jpg | | 1014 | | | Слоновая кость | | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/1015.jpg | | 1015 | | | Светлая слоновая кость | | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7047.jpg | | 7047 | | | Телегрей 4 | | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8000.jpg | | 8000 | | | зелено-коричневый | | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8001.jpg | | 8001 | | | охра коричневый | | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8002.jpg | | 8002 | | | сигналный коричневый | | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8003.jpg | | 8003 | | | глиняный коричневый | | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/9003.jpg | | 9003 | | | сигнальный белый | | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/9002.jpg | | 9002 | | | светло-серый | | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/9001.jpg | | 9001 | | | кремово-белый | | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7034.jpg | | 7034 | | | желто-серый | | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7033.jpg | | 7033 | | | цементно-серый | | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7032.jpg | | 7032 | | | галечный серый | | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7001.jpg | | 7001 | | | серебристо-серый | | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7002.jpg | | 7002 | | | оливково-серый | | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7003.jpg | | 7003 | | | серый мох | | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7004.jpg | | 7004 | | | сигнальный серый | | |
| **Фасады (цоколь)** | | | | | | | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7036.jpg | | 7036 | | | | платиново-серый | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7037.jpg | | 7037 | | | | пыльно-серый | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7038.jpg | | 7038 | | | | агатовый серый | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7039.jpg | | 7039 | | | | кварцевый серый | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7040.jpg | | 7040 | | | | серое окно | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7001.jpg | | 7001 | | | | серебристо-серый | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7002.jpg | | 7002 | | | | оливково-серый | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7003.jpg | | 7003 | | | | серый мох | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7004.jpg | | 7004 | | | | сигнальный серый | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7031.jpg | | 7031 | | | | сине-серый | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7032.jpg | | 7032 | | | | галечный серый | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7033.jpg | | 7033 | | | | цементно-серый | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7034.jpg | | 7034 | | | | желто-серый | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7035.jpg | | 7035 | | | | светло-серый | |
| **Фасады (кровля)** | | | | | | | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/3005.jpg | | 3005 | | | | винно-красный | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/3007.jpg | | 3007 | | | | темно-красный | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/3009.jpg | | 3009 | | | | оксид красный | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7004.jpg | | 7004 | | | | сигнальный серый | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8004.jpg | | 8004 | | | | медно-коричневый | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8007.jpg | | 8007 | | | | палево-коричневый | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8000.jpg | | 8000 | | | | зелено-коричневый | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8011.jpg | | 8011 | | | | орехово-коричневый | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8014.jpg | | 8014 | | | | сепия коричневый | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8028.jpg | | 8028 | | | | терракотовый | |
| **Урны, рамы объявления** | | | | | | | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/6004.jpg | | 6004 | | | | сине-зеленый (тело урны) | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/1036.jpg | | 1036 | | | | перламутрово-золотой (детали, вензель) | |
| **Водосточные трубы и желоба (под цвет кровли)** | | | | | | | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/9010.jpg | | 9010 | | | | белый | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/3005.jpg | | 3005 | | | | винно-красный | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/3007.jpg | | 3007 | | | | темно-красный | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/3009.jpg | | 3009 | | | | оксид красный | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8004.jpg | | 8004 | | | | медно-коричневый | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8007.jpg | | 8007 | | | | палево-коричневый | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8008.jpg | | 8008 | | | | оливково-коричневый | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8011.jpg | | 8011 | | | | орехово-коричневый | |
| **Вывески (фон, буквы, рамки)** | | | | | | | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/1035.jpg | | 1035 | | | | перламутрово-бежевый | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/1036.jpg | | 1036 | | | | перламутрово-золотой | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/2013.jpg | | 2013 | | | | перламутрово-оранжевый | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/3032.jpg | | 3032 | | | | перламутрово-рубиновый | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/9010.jpg | | 9010 | | | | белый | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8029.jpg | | 8029 | | | | бледно-коричневый | |
| **Оконные рамы** | | | | | | | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/9010.jpg | | 9010 | | | | белый | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8001.jpg | | 8001 | | | | охра коричневый | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8002.jpg | | 8002 | | | | сигнальный коричневый | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8003.jpg | | 8003 | | | | глиняный коричневый | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/7047.jpg | | 7047 | | | | телегрей 4 | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8007.jpg | | 8007 | | | | палево-коричневый | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/8008.jpg | | 8008 | | | | оливково-коричневый | |
| **Адресные аншлаги** | | | | | | | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/6004.jpg | | | 6004 | | | | сине-зеленый |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/5020.jpg | | | 5020 | | | | океанская синь |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/9010.jpg | | | 9010 | | | | белый |
| **Тонирование стекла** | | | | | | | |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/9006.jpg | | | 9006 | | | | бело-алюминевый |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/9018.jpg | | | 9018 | | | | папирусно-белый |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/1035.jpg | | | 1035 | | | | перламутрово-бежевый |
| http://gorod.krd.ru/files/foto/RAL/1036.jpg | | | 1036 | | | | перламутрово-золотой |

Начальник отдела ЖКХ и ТЭК

Старомышастовского сельского

поселения Динского района Е.И. Копий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к Правилам благоустройства

и санитарного содержания территории Старомышастовского сельского поселения Динского района

Цветовое решение фасадов торговых павильонов


**ДО:**



### ПОСЛЕ:



### ТАБЛИЦА КОЛЕРОВ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДОВ



**Примечание:**

1. Номера колеров приняты по Caparol 3D Systemplus с использованием международной системы обозначения цвета RAL, NCS, PANTONE.

Начальник отдела ЖКХ и ТЭК

Старомышастовского сельского

поселения Динского района Е.И. Копий